附件：
一站式学生社区及心理教育中心优化改造项目参考参数与报价表
（一）隔断增设工程（1/2/4/5/6号楼）
	项目
	规格参数
	单价（单位）
	数量
	小计
	说明

	铝合金框架
	亚铝6063-T5（壁厚1.8mm）
	/m²
	17m²
	
	按隔断面积计算

	岩棉填充
	50mm厚，密度≥100kg/m³
	/m³
	4m³
	
	

	石膏板饰面
	12mm增强型
	/m²
	17m²
	
	含防裂处理

	甲级防火门
	钢制甲级门2100×900mm（含闭门器）
	/樘
	5樘
	
	CCCF认证

	乳胶漆喷涂
	净味二合一（两底两面）
	/m²
	17m²
	
	

	本项合计
	


（二）楼梯厅改造工程（2/4/6号楼）
	项目
	规格参数
	单价（单位）
	数量
	小计
	说明

	H型钢梁加固
	Q235B H250×250×9×14mm
	/根
	4根
	
	含植筋及防腐

	甲级防火门
	甲级2100×1500mm（常闭式）
	/樘
	3樘
	
	

	混凝土填充
	C25细石混凝土
	/m³
	1.2m³
	
	

	墙面翻新
	腻子+乳胶漆
	/m²
	48m²
	
	含挂网抹灰

	拆除及垃圾清运
	
	/项
	4项
	
	

	本项合计
	


（三）房间整合改造（3号楼110-113、4号楼126）
	项目
	规格参数
	单价（单位）
	数量
	小计
	说明

	强电改造
	ZR-BVR 4mm²+插座
	/点位
	24点位
	
	含JDG管暗敷

	弱电改造
	六类非屏蔽
	/点位
	24点位
	
	

	乳胶漆翻新
	净味
	/m²
	375m²
	
	每间75平方米，共5间

	本项合计
	


（四）照明升级（20间）
	项目
	规格参数
	单价（单位）
	数量
	小计
	说明

	LED铁艺吊灯
	照明50W 6000K（含应急模块）
	/盏
	45盏
	
	共20间

	本项合计
	


（五）心理教育教育中心提升改造
	项目
	参数描述
	单价（单位）
	数量
	小计
	

	隔断乳胶漆
	净味+腻子
	/m²
	66㎡
	
	

	乳胶漆翻新
	净味
	/m²
	98㎡
	
	

	木地板（含踢脚线）
	复合强化木地板厚度6毫米
	/m²
	37㎡
	
	

	铝合金框架
	亚铝6063-T5（壁厚1.8mm）
	/m²
	33㎡
	
	

	岩棉填充
	50mm厚，密度≥100kg/m³
	/m³
	6.6m³
	
	

	石膏板饰面
	12mm增强型
	/m²
	33㎡
	
	

	本项合计
	


（六）工程预估总造价汇总
	项目
	金额
	备注

	隔断增设工程
	
	

	楼梯厅改造工程
	
	

	房间整合改造
	
	

	功能室吊顶工程
	
	

	心理教育教育中心提升改造
	
	

	直接费合计
	
	

	措施费（8%）
	
	（含脚手架/成品保护）

	税费（9%）
	
	

	工程总造价
	
	

	
	
	


注：上述项目中所使用的原材料和成品均要求为市场认可度高的大厂品牌。
